#

# **HLC-1008GW 卧式高低温恒温槽**

**1、产品应用**

* 旋转蒸发仪的冷却；
* 配反应釜系统恒温、生物反应釜控温；
* 为冷阱提供冷却源；
* 蒸馏系统的冷却；
* 为实验室提供中央冷却水；
* 分析仪器如粘度计外循环、流变仪等的控温；
* 超声破碎、分散机的降温等；
* 外部开放式容器的控温和循环。

**2、产品特点**

* 多重安全防护：低液位保护，可调过保护，报警时可灯光和声音同时提醒；
* 免维护压力/吸力泵，泵压力和流量自动适应外负载；
* 配套外置温度传感器，可对外部物料进行控温（标准型）；
* 内部零件采用高性能不锈钢和高性能塑料；
* 多种操作模式可选，意外断电可自动恢复；

**3、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | HLC-1008GW |
| 产品货号 | 1032011001 |
| 水箱容积(L) | 8 |
| 温度范围（℃） | -10~150 |
| 温控精度（℃） | ±0.01~0.05 |
| 设定精度（℃） | ±0.01 |
| 显示精度（℃） | ±0.001 |
| 高温直降 | / |
| 循环方式 | 内外循环 |
| 使用环境温度（℃） | 5~32 |
| 电源电压(V) | 200~230 |
| 显示温度方式 | LED |
| 设定方式 | 薄膜按键 |
| 安全防护 | 低液位保护,高温保护 |
| 加热功率（W） | 2000 |
| 制冷功率(W) | 260 |
| 制冷量(W) | 300 |
| 制冷剂 | R134a |
| 流量(L/min) | 12 |
| 扬程（M）(最大/额定) | 2.0/1.0 |
| 循环接口 | 10mm宝塔接头 |
| 水箱开口(mm)(WxDxH) | 175\*145\*150 |
| 外形尺寸(mm)(WxDxH) | 415x410x426 |
| 外箱尺寸（mm） | 586\*485\*495 |
| 净重kg | 24 |
| 毛重kg | 28 |

**4、装箱清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 |
| 主机 | 1台 |
| DN8接头 | 2个 |
| M16\*1螺母 | 2个 |
| 8\*12保温管 | 1.8m\*2根 |
| 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 说明书 | 1份 |