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1、产品应用

旋涡混匀仪具有结构简单可靠，仪器体积小，耗电省，噪音低等特点，广泛应用于生物化学，基因工程，医学等实验需求。对液液、液固、固固（粉末）混合，它能将所需混合的任何液体、粉末以高速旋涡式快速混合，混合速度快、均匀、彻底。
2、产品特点
1. 采用无极调速，可达2800RPM。
2. 偏心球轴设计，震动头安装方便。
3. 柔软硅胶脚垫，防止仪器在高速震动时移动，外形小巧，防震，适合高速工作。
4. 体积小，耗电省，噪音低。
5. 机体均采用增强型工程塑料成型技术，机体无油漆喷涂，耐酸碱，耐碰撞。
6. 工作台面全部为耐腐、耐磨、安全的TPU材料，改变原海绵台面易破损的特点。
7. 仪器集成了连续，点震，连续，调速等功能，为实验提供了快速的操作平台。
3、技术参数
	型号
	Vortex-2

	电压
	200~240V/100~120V（选配）

	频率
	50Hz，60Hz

	功率
	60w

	震荡方式
	圆周

	周转直径
	4mm

	电极类型
	罩极电机

	电机输入功率
	60w

	电机输出功率
	11w

	转速范围：
	0-2800rpm

	转速显示：
	刻度

	运行方式
	点动/连续运转

	外观尺寸
	170x120x140（mm）

	重量
	3.5kg

	允许环境温度
	5-40℃

	允许相对温度
	80%

	外壳防护等级
	IP21

	标配
	耐磨标准头

	选配
	铝制手撑杆（V1，V2），Φ100平板圆盘，适配器（V2）



4、可选配件
	标准头
	标准头，用于直径小于30mm的试管和小容器

	手持撑杆
	手持支撑杆，与试管适配器配用

	通用圆头（φ100mm）

	100mm圆形平板支架，与试管适配器、垫片配用。


	平板垫片

	平板垫片，与φ100通用圆头连用，用于直径小于99mm试管或小容器。


	4孔50ml试管适配器
	外径98.5、高52、孔径27mm，50ml试管

	12孔1.5或2ml试管适配器
	外径98.5、高32、孔径9mm，1.5或2ml试管

	8孔10ml或15ml试管适配器
	外径98.5、高52、孔径14mm，10或15ml试管

	8孔5ml试管适配器
	外径98.5、高32、孔径11mm，5ml试管

	24孔0.5ml试管适配器
	外径98.5、高32、孔径6.5mm，0.5ml试管

	48孔0.2ml试管适配器
	外径98.5、高32、孔径5mm，0.2ml试管


         
3、 装箱清单
	序号
	名称

	1
	主机

	2
	使用说明书

	3
	保修卡

	4
	合格证

	5
	标准头
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