****

**HG-30D隔膜泵**

**1、产品应用**

隔膜真空泵是可以在无油状态下连续运转,噪音小,工作效率高,使用寿命长。可用作溶剂过滤装置的真空源，可配旋转蒸发仪，还有兼具真空泵和压缩机两种功能的泵，大大降低您的实验室采购成本

**2、产品特点**

1. 真空稳定，压力可调
2. 体积小，重量轻
3. 使用方便，无油，干净无污染
4. 可持久稳定地工作，可连续24小时运作
5. 维修和保养简单，可自行操作
6. **技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | HG-30D |
| 抽气速度(L/min) | 30 |
| 极限压力(Mpa) | ＞0.095（50mb） |
| 正压力（psi） | 0 |
| 级数 | 2 |
| 电机功率(w)： | 180 |
| 尺寸(mm)： | 315\*135\*210 |
| 重量(kg) | 10 |
| 膜片材质 | PTFE进口耐腐橡胶 |
| 噪音(db) | ＜50 |
| 接口尺寸 | 8mm |
| 接口材质 | 铜嘴带锥度 |