****

**HG-60DL隔膜泵**

**1、产品应用**

隔膜真空泵是可以在无油状态下连续运转,噪音小,工作效率高,使用寿命长。可用作溶剂过滤装置的真空源，可配旋转蒸发仪，还有兼具真空泵和压缩机两种功能的泵，大大降低您的实验室采购成本。

**2、产品特点**

1. 真空稳定，压力可调
2. 体积小，重量轻
3. 使用方便，无油，干净无污染
4. 可持久稳定地工作，可连续24小时运作
5. 维修和保养简单，可自行操作

**技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | HG-60DL |
| 抽气速度(L/min) | 60 |
| 极限压力(Mpa)： | ＞0.085（150mb） |
| 正压力（psi）： | 40 |
| 级数 | 2 |
| 电机功率（W） | 180 |
| 尺寸(mm) | 315\*135\*210 |
| 重量 | 10 |
| 膜片材质  | PTFE进口耐腐橡胶 |
| 噪音(db)  | ＜50 |