

**1、产品应用**

**HMS-40大容量磁力搅拌器**

HMS-40磁力搅拌器采用驱动搅拌于一体的设计，占地面积小，操作方便简单，适用于化学分析、生物试剂混合、液体处理等领域。

**2、产品特点**

* 人性化防水设计，提高了实验操作安全性，超大的工作台面，轻松承载更大的样品容器；
* LCD数显实时显示转速和时间，可实时观察实验数据，无刷电机，寿命长，免维护，可长时间运行；
* 多搅拌容量可供选择，满足不同实验对样品的处理需求；
* 简单的旋钮设计，可控制转速，旋至左端即为关闭，无级调速调节方式，运行无顿挫，省时省力，轻松搞定；
* 全封闭不锈钢外壳，结构坚固不易变形，足以承受最大搅拌容量之重量。

**3、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | HMS-40 |
| 机型 | 数显 |
| 搅拌容量 | 40L |
| 电源 | 110~220V |
| 频率 | 50~60HZ |
| 定时范围 | 0~99h59min |
| 转速范围 | 100~1600rpm |
| 转速显示 | LCD |
| 调节方式 | 旋钮 |
| 电机类型 | 无刷电机 |
| 电机功率 | 40W |
| 外壳材质 | 不锈钢 |
| 工作台面材质 | 不锈钢 |
| 允许环境温度 | 5~35℃ |
| 允许环境湿度 | 80% |
| 仪器尺寸 | 440\*360\*140mm |
| 包装尺寸 | 638\*472\*236mm |
| 仪器净重 | 12.5kg |
| 仪器毛重 | 14kg |