

**1、产品应用**

**HMS-MG迷你型磁力搅拌器**

迷你型磁力搅拌器有多种机型可供选择，主要用于搅拌或者同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。加热型迷你磁力搅拌器可配合加热功能，根据具体的实验要求对样品进行加热，保证液体混合达到实验需求。

**2、产品特点**

1. **外形迷你小巧，方便携带，操作简单；**
2. **体积小，重量轻，低噪音，免维护，运行平稳；**
3. **多种机型可供选择，满足不同的实验需求；**
4. **整机外壳采用ABS材质具有耐热耐低温耐腐蚀，无异味，绝缘性能优良等特点；**
5. **采用旋钮键调节方式，转速可调，并带有指示灯提示；**
6. **工作盘运用超白钢化玻璃工艺，承载能力、抗击性、强度优越，同时耐急冷急热的性能高于普通玻璃的2~3倍，对防止热炸裂有明显的效果。**

**3、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | HMS-MG |
| 订货号 | 1002031001 |
| 机型 | 数显加热型 |
| 最大搅拌量L | 2 |
| 转速范围rpm | 60-2400 |
| 调速方式 | 无级调速 |
| 转速显示 | LCD |
| 数显显示 | LCD |
| 搅拌子适用范围mm | 20-30 |
| 工作盘面尺寸mm | φ136 |
| 是否加热功能 | 有 |
| 加热功率 | 20W |
| 工作盘材质 | 高硼硅玻璃 |
| 外壳材质 | ABS |
| 电机类型 | 无刷直流电机 |
| 仪器尺寸 | 185\*164\*64 |
| 包装尺寸 | 280\*212\*82 |
| 允许环境温度 | -5~40 |
| 允许环境湿度 | 80 |
| 工作电压V | 100~240 |
| 频率Hz | 50-60 |
| 输入功率W | 5.6 |
| 输出功率W | 2.8 |
| 净重kg | 1.2 |
| 毛重kg | 1.7 |

**4、装箱清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 |
| 主机 | 1台 |
| 电源线 | 1根 |
| 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 说明书 | 1份 |
| C型7\*25搅拌子 | 1个 |