****

**HT-R330 翘板摇床**

**1、产品应用**

HT-R330是一款适用于电泳凝胶染色/脱色，样品洗涤，分子杂交，沉淀，蛋白质印记，细胞培养等应用的三维摇床，同时可用于细胞培养及细胞膜转移，且可放入低温及恒温箱中使用。

**2、产品特点**

1. 模压成型外壳耐酸碱、不变形、易清洗,最大载重为5kg（含夹具）,多种托盘和夹具可选；
2. 带裙边电源开关及定时、调速和电源座插孔，可防止液体溢漏时对开关，调速定时部件的腐蚀电源的短路；
3. LCD显示屏，分别显示时间和速度，上下翻转，倾斜角度可达10℃；
4. 速度范围为10-80 rpm，电机采用宽电压设计，满足不同地域需求；
5. 整机采用曲臂轴承旋转设计、牢固、无磨损、适合长时间使用；超小型设计、不占用空间、可放入冰箱中使用；

**3、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | HT-R330 |
| 电压V | 100-240 |
| 频率Hz | 50/60 |
| 电机输出功率W | 35 |
| 电机输出功率W | 20 |
| 倾斜角度 |  10° |
| 最大载重kg | 5 |
| 速度范围rpm | 10 -80rpm |
| 速度显示 | LCD |
| 定时显示 | LCD |
| 时间设置范围 | 0~99h59min |
| 允许环境温度范围℃ | 5-40 |
| 允许相对湿度 | 80% |
| 仪器尺寸mm | 330\*370\*140 |
| 包装尺寸mm | 430\*400\*200 |
| 重量kg | 8.5kg |
| 外壳防护等级 | IP21 |
| 数据接口 | RS232选配 |

**4、可选配件（除脱色摇床外，其他摇床均可选配以下配件）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **托盘名称** | **配件参数** | **备注** |
| **通用托盘** | **210\*282mm** | **可放多个培养皿或螺口细胞培养瓶/歪脖子瓶** |
| **可调托盘** | **210\*282mm** | **放4个500ml烧杯** |
| **弹簧托盘** | **210\*282mm** | **可放6个200毫升锥形瓶** |
| **固定托盘** | **210\*282mm** | **可放多个培养皿或螺口细胞培养瓶/歪脖子瓶** |
| **烧瓶夹托盘** | **1）6\*250ml****2）8\*100ml**1. **8\*50ml**
2. **8\*25ml**
 | 1. **可放6个250ml锥形瓶**
2. **可放8个100ml锥形瓶**
3. **可放8个50ml锥形瓶**
4. **可放8个25ml锥形瓶**
 |
| **非标定制托盘** | **210\*282mm** | **可根据客户需求定制** |

**5、装箱清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **数量** |
| **主机** | **1台** |
| **电源线** | **1根** |
| **合格证（含保修卡）** | **1份** |
| **说明书** | **1份** |