

**1、产品应用**

**JB50-SH强力电动搅拌器**

JB系列电动搅拌器 适用于生物、理化、化妆品、保健品、食品等实验领域，为工厂、科研机构、大专院校和医学等单位的科学研究、产品开发、品质控制和生产过程应用提供液体实验介质混合搅拌的理想设备。

**2、产品特点**

1. 搅拌桨种类繁多，规格多样，适配范围广；
2. 搅拌桨专用轧头，卸装方便灵活，操作便捷；
3. 开放式机架：介质容器选择性广，搅拌混合方便；
4. 仪器规格多样，满足不同样品容量以及不同粘度的搅拌需求；
5. 无段变速控制：任意选择实验运行转速，应用范围广，调速方便；
6. 铝质金属机壳确保持久使用的机械精度以及连续使用的电气性能；
7. 驱动电机采用功率大、结构紧凑的串激式微型电机，运行安全可靠；
8. 产品设计新颖、制造工艺先进、低速运行转矩输出大，连续使用性能好；
9. 采用多级非金属齿轮传递增力，转矩成倍增加、运行状态稳定、噪音低；
10. 采用数控触摸式无极调速器，调速方便，数字显示运行状态，数据读取准确。
11. **技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | JB50-SH |
| 转速范围 | 100-1300r/min |
| 最大搅拌量 | 15000ml |
| 输入功率 | 85W |
| 输出功率 | 50W |
| 外形尺寸 | 300x260x760mm |
| 包装尺寸 | 580\*330\*170mm |
| 调速方法 | 无级 |
| 使用电源 | AC 220 V 50 Hz |
| 额定转矩 | 94N.c |

**4、装箱清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 |
| 搅拌主机 | 1台 |
| 支撑固定架 | 1套 |
| 机座 | 1件 |
| 立柱 | 2根 |
| 支柱 | 1根 |
| 冷凝夹 | 1套 |
| 搅拌棒 | 1件 |
| 电 源 线 | 1根 |
| 电刷（备件） | 1付 |
| 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 使用说明书 | 1份 |