

**1、产品应用**

**HL-4K微型掌上离心机**



HL-4K微型离心机外观新颖独特，灵巧多用，配备多种离心转子和多种试管套，适用于2.0ml、1.5ml离心管和 8x4x0.2ml PCR管，广泛应用于化工、制药、食品等行业。

**2、产品特点**

1. 便捷高效的多种转子，兼容2.0ml、1.5ml多种离心管；
2. 采用高频宽电压电源技术，输入电压范围100~240V，保证运行；
3. 独特的转子卡扣设计，方便转子更换；
4. 较低噪声，运行平稳，采用直流电机经久耐用，安全可靠；
5. 人性化设计，半自动开盖功能，开盖时间自动停止时间3秒内；
6. 全透明球形上盖，多转子配备，在追求创意和简洁中达到最佳效果，为科研而理性的实验室产品注入人性色彩。
7. **技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | HL-4K |
| 转速 | 4000 rpm |
| 相对离心力 | 940 xg |
| 开盖 | 半自动 |
| 开盖制度保护 | 双制动保险 |
| 加速时间 | 5秒内达到额定转速的90% |
| 减少时间 | 开盖15秒内 |
| 转子 | 8\*2ml/1.5ml 角转子 8\*4\*0.2mlPCR管 |
| 运行时间 | 连续 |
| 电机 | 直流电机 |
| 输入电源 | AC100~240V /50/60HZ |
| 噪音 | ≤45dB |
| 外形尺寸 | 175\*135\*120mm |
| 包装尺寸 | 240\*190\*195mm |
| 毛重 | 1.4kg |
| 净重 | 1.6kg |

**4、附件展示**

角转子 PCR转子 角转子适配器

**5、装箱清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 |
| 离心机主机 | 1台 |
| 电源线 | 1根 |
| 转子（8\*1.5/2ml） | 1套 |
| 转子（4\*8\*0.2mlpcr 管） | 1套 |
| 0.5/0.4/0.2ml 容器适配器 | 各1套 |
| 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 说明书 | 1份 |