****

**1、产品应用**

**玻璃珠灭菌器HM-80**

HM系列快速玻璃珠灭菌器是利用高温玻璃珠，对小型实验器材进行快速灭菌的产品。十秒钟内能有效地对小型固体金属与玻璃器具进行消毒灭菌，高效地消灭细菌与孢子，可用于手机钳，剪刀，镊子，解剖刀，针头，接种环与接种针等，常用于科研实验室。

**2、产品特点**

* 实时温度值显示，倒计时显示；
* 装有高温灭菌珠的容器内最高温度可达300℃；
* 随机配置一份玻璃珠，玻璃珠直径为3.0mm；
* 体积小，重量轻，操作简便，使用寿命长；
* 不锈钢内胆容器，拥有高性能的加热器件，高精度的温控器，内置超温保护装置。

**3、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | HM-80 |
| 控温范围 | 100℃~300℃ |
| 控温精度 | ±5℃ |
| 显示精度 | 1℃ |
| 升温时间 | ≤25分钟（室温至300℃） |
| 电压规格 | AC220V~50/60HZ |
| 最大功率 | 120W |
| 容器尺寸 | φ40\*80mm |
| 玻璃珠容量 | 150g |
| 外形尺寸 | 176\*135\*189.5mm |
| 包装尺寸 | 315\*280\*295mm |
| 净重 | 2.5kg |
| 毛重 | 3.6kg |

**4、装箱清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 |
| 灭菌器 | 1台 |
| 玻璃珠 | 1份 |
| 电源线 | 1根 |
| 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 说明书 | 1份 |