****

**1、产品应用**

**2XZ-2旋片式真空泵**

旋片式真空泵是用来对密封容器的抽除气体的基本设备。它可单独使用，也可用于增压泵，扩散泵、分子泵的前级泵、维持泵、钛泵的预抽泵用，可用于真空干燥、冷冻干燥、真空脱气、真空包装、真空吸附、真空成形、镀膜、食品包装、印刷、溅射、真空铸造、仪器、仪表配套、冰箱、空调流水线和实验室等真空作业以及配套使用。

**2、产品特点**

1. 由于彻底的低噪音设计和精密的加工，从而达到了低噪音化。
2. 配制特殊设计气镇阀，防止泵油混水，延长泵油的使用时间。
3. 采用同类产品设计、体积小，重量轻、噪音低、启动方便。
4. 配真空干燥箱、冻干机、印刷机械。
5. 可配小口径转接头、KF接口、法兰接口。
6. **技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | 2XZ-2 |
| 抽气速率 | 7.2（2）m3/h(L/S） |
| 极限压力（分压力） | ≤6×10-2 pa |
| 极限压力（全压力） | ≤1.33 pa |
| 转速r/min（50/60HZ） | 1400/1700 |
| 电机功率 | 0.37kw |
| 电源电压 | 220V/380V |
| 进气口口径（外径） | φ30mm |
| 噪音 | 63dBA |
| 容油量 | 1L |
| 外形尺寸 | 488×145×275mm |
| 包装尺寸 | 585×215×372mm |
| 毛重/净重 | 22/20 Kg |

1. **装箱清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **名称** | **规格** | **数 量** |
| **1** | **主 机** | **真空泵** |  | **2XZ-2** |
| **1** |
| **2** | **橡胶件** | **O型密封圈** | **6×1.9** |  |
| **8×2** | **1** |
| **18×2.4** |  |
| **20×2.4** |  |
| **30×3.1** | **1** |
| **3** | **其他配件** | **排气阀片** |  | **1** |
| **止回阀头** |  | **1** |
| **旋片弹簧** |  | **5** |
| **真空泵油** |  | **1** |
| **4** | **文 件** | **使用说明书** |  | **1** |
| **检验合格证** |  | **1** |
| **质量保修单** |  | **1** |