

**HJQ-2气动搅拌器**

**1、产品应用**

HJQ-2气动搅拌机是利用优质气动马达以压缩空气作为工作介质原动力，采用压缩气体的膨胀作用，把压力能转化成机械能的动力装置，从而实现实验环境下样品的搅拌混合等，尤其适用于带易燃易爆物质或者高温环境下对油漆、化学品、溶剂等的搅拌。

**2、产品特点**

* 小体积，高功率，操作安全又轻便；
* 具有较高的转动扭矩，可以带载启动；
* 标配压力表 ，可随时查看压力数值；
* 进口自锁式夹头，带自锁功能，同心度高，寿命长；
* 方形升降固定夹采用双孔模式，高度可任意调节，夹持稳固，使运行更平稳；
* 整机采用防爆无火花，不起静电的优质气动马达，运行安全，不易受外界环境因素影响；
* 多种规格的搅拌桨可供选择。
1. **技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | HJQ-2 |
| 货号 | 1003015001 |
| 扭矩N.cm | ≤80 |
| 马达功率w | 150 |
| 耗气量m3/min | 0.24 |
| 通气压力bar | 0~6 |
| 处理粘度cp | ≤5000 |
| 空载转速rpm | 3000 |
| 转动扭矩N.cm | ≤80 |
| 搅拌容量ml | 50-30000 |
| 标准搅拌浆配置 | 四叶片不锈钢搅拌浆 |
| 固定方式 | 自锁式夹头 |
| 处理方式 | 分批处理 |
| 允许环境温度℃ | 5~40 |
| 允许环境湿度% | 80 |
| 仪器尺寸mm | 315\*200\*780 |
| 包装尺寸mm | 803\*400\*140 |
| 仪器净重kg | 9.5 |
| 仪器毛重kg | 11.5 |

**4、装箱清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **数量** | **单位** |
| 气动马达 | **1** | **台** |
| 底板 | **1** | **个** |
| 立杆 | **1** | **根** |
| 方形夹头 | **1** | **个** |
| 油水分离器 | **1** | **个** |
| 搅拌浆 | **1** | **根** |
| 气管 | **1** | **根** |
| **合格证（保修卡）** | **1** | **份** |
| **使用说明书** | **1** | **份** |