****

**1、产品应用**

**玻璃珠灭菌器HM-80**

HM系列快速玻璃珠灭菌器是利用高温玻璃珠，对小型试验器材进行快速灭菌的产品。十秒钟内能有效地对小型固体金属与玻璃器具进行消毒灭菌，有效地消灭细菌与孢子，可用于手术钳、剪刀、镊子、解剖刀、 针头、接种环与接种针等， 常用于科研实验室。

**2、产品特点**

* 体积小，操作简便，使用寿命长；
* LED 数显温度，最高可加热至 300℃；
* 不锈钢容器，拥有高性能的加热元件，高精度的温度控制器及超温保护装置。

**3、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | HM-80 |
| 货号 | 1011003001 |
| 控温范围 | 100℃~300℃ |
| 控温精度 | ≤ 5℃ |
| 升温时间 | ≤25min（室温至300℃） |
| 容器尺寸 | φ40\*80mm |
| 玻璃珠容量 | 150g |
| 最大功率 | 120W |
| 电压规格 | AC100-120V/AC200-240V 50-60Hz |
| 功率 | 120W |
| 外形尺寸(W\*D\*H) | 135\*150\*155mm |

**4、装箱清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 |
| 灭菌器 | 1台 |
| 玻璃珠 | 1份 |
| **保险丝（标配）** | **2根** |
| 电源线 | 1根 |
| 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 说明书 | 1份 |