

**HT-XZ100旋转混合仪**

**1、产品应用**

 旋转混匀仪采用直流电机和微电脑控制技术，能提供高效且温和的混合，使生物样品处于悬浮状态。独特的旋钮操作模式简单易用，通过更换不同的托盘，能够对1.5ml~50ml等各类常用试管，进行混匀。适用预防血液凝固、乳胶诊断、免疫沉淀等相似应用，是理想的样品混合工具。

**2、产品特点**

1. LCD实时显示定时时间及转速值；
2. 旋钮操作模式，简单易用；
3. 2 个附加自编程序（每个自编程序 7 个波段可编辑），9个不同的自带程序（旋转和振动）满足不同的需求；
4. 1min-99h59m范围内任意设定时间，运行结束后自动发出提示音；
5. -360°~ -360°任意角度旋转振动；任意角度的震动时间和振动速度可调；
6. 多种托盘可选，适用于 1.5/2.0ml、10/15ml、50ml 及类似直径的离心管，用途广泛；
7. 直流电机驱动，速度精确、免保养。

**3、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 |  HT-XZ100 |
| 产品货号 | 1001022001 |
| 运转方式 | 圆周运动 |
| 转速rpm | 1-99 |
| 转速显示 | LCD |
| 时间设置 | 1min-99h59m |
| 输入功率 | 12w |
| 电源 | DC12V |
| 标配托盘 | XZ100-06 |
| 仪器尺寸 | 440x135x280mm |
| 净重kg | 2.0 |

1. **可选配件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规格 | 描述 | 处理量 |
| XZ100--01 |  | 15ml\*22 |
| XZ100--02 |  | 50ml\*12 |
| XZ100--03 |  | 15ml\*12 |
| XZ100--04 |  | 50ml\*12 |
| XZ100--05 |  | 1.5/2.0ml\*36 |
| XZ100--06 |  | 15ml\*8+50ml\*4+1.5/2.0ml\*16 |

1. **装箱清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 |
| 主机 | 1台 |
| 托盘 | 1个（标配06托盘） |
| 电源线 | 1根 |
| 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 说明书 | 1份 |