

**1、产品应用**

**HX-10迷你恒温金属浴**

 H**X-10迷你金属浴(加热)是采用微电脑控制、可适用于车载电源的掌上型恒温金属浴。体积特小，重量轻，移动方便，特别适合在野外、集市或者在拥挤的实验环境中。**

**2、产品特点**

1. **即时温度显示、时间递减显示；**
2. **12V 直流电源输入，内置超温保护装置，可适用于车载电源，超强自动故障检测及蜂鸣器报警功能；**
3. **具有温度偏差校准功能；**
4. **模块更换便捷，便于清洁与消毒；**
5. **独特的温度控制技术，5段程序设计，每段程序可独立开启和关闭，也可根据需求灵活组合使用；**
6. **具有各个参数的设定数据显示和当前数据显示功能，用户一目了然；**

**3、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **型号** | **HX-10** |
| **货号** | **1006001001** |
| **降温方式** | **自然冷却** |
| **标准模块** | **2ml\*15孔** |
| **温度控制范围** | **室温+5℃—100℃** |
| **升温时间（从20℃升至100℃）** | **≤15min** |
| **控温精度** | **±0.3℃** |
| **温度稳定性@40℃** | **±0.3℃** |
| **温度稳定性@100℃** | **±0.3℃** |
| **温度显示精度** | **0.1℃** |
| **定时时间设置** | **0~99h59min（设置时间为0即连续工作）** |
| **温度范围** | **0~100℃** |
| **功率** | **50W** |
| **编程功能** | **有5组** |
| **输入电源** | **AC:100-240V开关电源转换12V直流，支持车载直流DC-12V供电.** |
| **仪器尺寸（mm）** | **150\*100\*135** |
| **包装尺寸（mm）** | **280\*220\*210** |
| **重量kg** | **1.6** |

**4、模块选配**

    

M1 M2 M3 M4 M5 M6

|  |  |
| --- | --- |
| M1 | 离心管40\*0.2ml（可适用8\*0.2排管） |
| M2 | 离心管24\*0.5ml |
| M3 | 离心管15\*2.0ml（圆底） |
| M4 | 离心管6\*15.0ml（保温盖无法合上） |
| M5 | 离心管12\*5ml |
| M6 | 离心管15\*1.5ml（尖底） |

**5、装箱清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 |
| 主机 | 1台 |
| 电源线 | 1根 |
| 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 说明书 | 1份 |
| 保险丝 | 2只 |
| 标配模块（2ML\*15孔） | 1块（已安装仪器内） |