**1、产品应用**

**SHB-IIIT型台式循环水式多用真空泵**

循环水式多用真空泵是以循环水作为工作流体，利用射流产生负压原理而设计的一种新型多用真空泵，为化学实验室提供真空条件，并能向反应装置提供循环冷却水。循环水式多用真空泵广泛应用于蒸发、蒸馏、结晶、过滤、减压、生化等作业，是大专院校、医药化工、食品加工等领域实验室的理想设备。

**2、产品特点**

1. 体积小 重量轻 外观美。
2. 电机重要的核心部分采用高品质不锈钢轴芯大大增加产品耐用性。
3. 特制的流体消声器，减少水中气体，使真空度更高更稳；减少气液摩擦，降低噪声。
4. 双抽头，双表显，可单独或者联并使用增加使用多样性。
5. 外观采用ABS工程塑料一体成型结构更稳定，阻抗更低，因此就具有更高的工作运行效率。
6. 局部密封处理，具有抗氧化性、耐油性、耐腐蚀性和耐大气老化等特性。
7. **技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | SHB-IIIT |
| 货号 | 1013002001 |
| 功率 | 180W |
| 流量 | 80L/min |
| 扬程 | 10m |
| 最大真空度（Mpa） | -0.098（2Kpa） |
| 单头抽气量 | 10L/min |
| 抽气头数 | 2个 |
| 安全功能 | 止回阀 |
| 机壳材质 | 塑料 |
| 水箱容积 | 15L |
| 水箱材质 | PP |
| 电源 | 1-110V，60HZ 或 220-240V，50/60HZ |
| **外形尺寸** | 385\*280\*420mm |
| **包装尺寸** | 430\*320\*510mm |
| **净重** | **10kg** |
| **毛重** | **12kg** |