****

**1、产品应用**

**HT-200多管旋涡混匀仪器**

HT-200脉冲多管旋涡混匀仪采用微处理器控制，脉冲式的工作方式。每次缓冲过程都是一个加速过程，故HT-200适用于对混合强度要求更高的实验。独特的旋钮操作模式简单易用，通过更换不同的试管固定海绵，能够对各类常用试管进行混匀培养，最多一次可混合处理50个样品。主要适用于食品安全中农药残留、兽药残留、食品添加剂的检验以及药物分析、药物研发等科学领域，在处理大量平行样品时显示了无可比拟的优势，省时省力，自动化混合提高实验方法的重复性和被测样品的回收率。

**2、产品特点**

1. 一键式旋钮操作模式，简单易用；
2. 1min~99h59min范围内任意设定时间，运行结束后自动发出提示音；
3. 多种海绵试管架可选，用途广泛；
4. 软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅；
5. 直流无刷电机驱动，速度精确，长寿命，免保养；
6. 最多可以一次处理50个试验样品，让实验高效快捷；
7. 操作面板简洁，微处理量精确控制，LED实时显示速度和时间；
8. 人性化的程序设计，内置脉冲、连续、点动和定时四种操作模式

**3、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | HT-200 |
| 货号 | [1001004002](javascript:void(0)) |
| 转速 | 100-2500rpm ±10rpm |
| 振幅 | 4mm水平回转 |
| 时间设置 | 1min~99h59min |
| 样本容量 | 可见下方可选试管架 |
| 最大载重 | 5.5kg |
| 输入功率 | 70W |
| 外形尺寸 | 410\*276\*432mm |
| 包装尺寸 | 515\*385\*470mm |
| 净重 | 20kg |
| 毛重 | 23kg |

**4、可选试管架**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **型号** | **试管架规格** | **试用试管规格（外径）** |
| **HT200-T22** | **15孔￠22** | **适用范围22-25mm**  **适用25ml试管** |
| **HT200-T14** | **50孔￠14** | **适用范围14-17mm**  **适用（15ml试管）** |
| **HT200-T9** | **50孔￠9** | **适用范围9~13mm**  **适用（2ml-5ml试管）** |
| **HT200-T18** | **50孔￠18** | **适用范围18~21mm**  **适用20ml试管** |
| **HT200-T26（标配）** | **15孔￠26** | **适用范围φ26-32mm**  **适用（50ml试管）** |

  

**HT200-T26 HT200-T22 HT200-T18**

 

**HT200-T14 HT200-T9**

1. **装箱清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **数量** |
| **主机** | **1台** |
| **适配器** | **1个** |
| **电源线** | **1根** |
| **合格证（含保修卡）** | **1份** |
| **说明书** | **1份** |