

**Vortex-M涡旋混匀仪**

**1、产品应用**

具有结构简单可靠，仪器体积小，耗电省，噪音低等特点，广泛应用于生物化学，基因工程，医学等实验需求。对液液、液固、固固（粉末）混合，它能将所需混合的任何液体、粉末以高速旋涡式快速混合，混合速度快、均匀、彻底。

**2、产品特点**

* 点动工作模式，混匀效果明显，且对试管内的物质无任何污染和影响；
* 混匀速度高，固定转速：4000rpm，放上容器直接工作；
* 外壳为工程塑料制成，耐化学腐蚀，使用寿命长，实验安全可靠，精致铝锌底座，运行稳定；
* 外观小巧美观，特别适合比较小或拥挤的实验室；
* 直流无刷电机，性能稳定。

**3、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **型号** | **Vortex-M** |
| **货号** | **1001003001** |
| **振荡方式** | **圆周振荡** |
| **周转直径** | **4.5mm** |
| **功率** | **15W** |
| **振荡方式** | **圆周振荡** |
| **运行方式** | **点动** |
| **振荡量ml（1个试管）** | **Max.80** |
| **试管直径mm** | **Max.30** |
| **运行环境** | **5-40℃ 80%RH Mzx** |
| **振荡转速（固定）** | **4000rpm** |
| **电源** | **AC100-240V/DC24V** |
| **外形尺寸（mm）** | **92mmx81mm** |
| **包装尺寸（mm）** | **195\*155\*150mm** |
| **净重** | **1kg** |
| **毛重** | **1.2kg** |

**4、配置清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **数量** |
| **主机** | **1台** |
| **使用说明书** | **1份** |
| **合格证（含保修卡）** | **1份** |