

**1、产品应用**

**HR-1500BPF升降平台中试分散机**

集灵巧、方便于一身。选用变频电机，运行更稳定，噪音小。轻松满足多种高要求分散、搅拌的实验要求。

**2、产品特点**

● 选用高品质电动升降平台，运行更稳定，更可靠耐用。

● 选用三相异步电机、运行稳定，噪音更小，可长时间运转，设计安全可靠。

● 分散盘采用优质不锈钢制作，耐腐蚀性好。

● 分散盘采用内六角螺丝与分散轴连接，拆装简便灵活。
● 变频器无极调速，无刷电机，免维护，无火花 ,无粉尘，安全性能更高。

1. **技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **型号** | **HR-1500BPF** |
| **货号** | **1030019001** |
| **电机类型** | **三相异步电机** |
| **支架类型** | **升降平台高支架** |
| **电压** | **220V/380V** |
| **建议处理量** | **50L(以水为标准)** |
| **功率** | **1500W** |
| **转速2P** | **0-3000r/min** |
| **粘度** | **25000cp** |
| **升降方式** | **电动升降平台** |
| **升降行程** | **400mm** |
| **底部长宽尺寸** | **395\*420mm** |
| **建议桶尺寸（直径\*高）** | **Φ400\*400mm** |
| **主轴长** | **430mm** |
| **主轴直径** | **28mm** |
| **主轴离支架距离** | **220mm** |
| **分散盘离地** | **80mm** |
| **外形尺寸** | **750\*620\*950mm** |
| **包装尺寸** | **800\*670\*1100mm** |
| **净重** | **95kg** |
| **毛重** | **115kg** |

**4、配件**

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **数量** |
| **主机** | **1** |
| **分散盘12CM** | **1** |
| **合格证** | **1** |
| **说明书** | **1** |