**1、产品应用**

**HTS-W330脱色摇床**

HTS系列脱色摇床广泛用于电泳凝胶的固定，考马斯蓝染色和脱色时的振荡摇晃，硝酸银染色时的固定、染色、显影等，放射自显影实验中X光底片的显影、定影以及电泳转移后，纤维素膜的进一步处理，如分子杂交、抗原体的反应和染色，井可用于细胞培养及细胞膜转移，且可放入低温及恒温箱中使用。

**2、产品特点**

1. 大屏幕液晶显示定时时间、转速操作界面简单易懂；
2. 锁定式操作模式，防止误操作；
3. 直流无刷电机驱动，噪音低，速度精确，使用寿命长，免保养；
4. 软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅；
5. 模压成型的天然橡胶平台能有效防止不慎流出的酸碱溶液对机器的

腐蚀，且极易清洗清洁；

**3、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **型号** | **HTS-W330** |
| **货号** | **1024008001** |
| **振荡方式** | **往复** |
| **振幅mm** | **8** |
| **最大载重量kg** | **7.5** |
| **电机类型** | **直流无刷电机** |
| **电机输入功率** | **35W** |
| **电机输出功率** | **25W** |
| **速度范围rpm** | **60~400rpm（可选配到500）** |
| **速度显示** | **LCD** |
| **定时显示** | **LCD** |
| **时间设置范围** | **0~99小时59分** |
| **电压** | **100~240V,50/60Hz** |
| **允许环境温度湿度** | **5~40℃, 80%** |
| **外壳防护等级** | **IP21** |
| **仪器尺寸mm** | **330\*370\*130** |
| 包装尺寸mm | 470\*450\*290 |
| 净重kg | 8.5 |
| 毛重kg | 9.3 |

**4、装箱清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **数量** |
| **主机** | **1台** |
| **电源线** | **1根** |
| **合格证（含保修卡）** | **1份** |
| **说明书** | **1份** |