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1、产品应用HRF-20L中试高速电动升降乳化机


HRF系列中试高速电动升降乳化机适用于中试样品的分散、混合、乳化，是科学研究、产品开发、品质控制及生产过程模拟的理想设备。广泛应用于化工、医药、生物、化妆品、保健品、食品等液体/液体的混合、乳化，液体/固体粉末的分散、均质，组织细胞捣碎、浆化实验领域。
 
2、产品特点
●选用进口无刷直流电机、运行稳定，噪音更小，扭矩更大。可长时间运转，设计安全可靠；仪器使用寿命更长，有效防止样品被碳粉污染的风险；
●选用进口变频器无级调速，无刷电机，免维护，无火花，无粉尘，安全性能更高；
●智能化解决方案，触摸屏、程序设定、定时、线速度、扭矩；
●采用模块化设计，可以快速的更换工作头；
●工作头采用优质不锈钢制作，耐腐蚀性好；
●选用高品质电动升降平台，运行更稳定，更可靠耐用。

3、 技术参数
	型号
	HRF-20L

	货号
	1004076001

	处理量L
	Max.20L

	转速rpm
	300-9000rpm

	程序控制
	99段转速、时间设定；80组四段循环（ABCD）控制

	屏幕显示
	7寸触摸屏

	定时范围
	长期或0~08:00:00h定时

	扭矩显示
	扭矩具有变化趋势显示功能

	最大扭矩N.cm
	182N.cm

	数据存储
	4000条（超过循环覆盖）

	数据查看
	可查看近段时间实验时间、转速

	温度保护
	测量样品温度，设置样品保护最大温度上限-99~299℃

	软件接口
	RS485、Type-C专用软件用于远程控制和数据管理

	功率W
	750W

	电机类型
	无刷直流电机

	电机保护
	超温保护、过载保护

	电源电压V
	220V

	电源频率Hz
	50Hz、60Hz

	工作头连接方式
	快接

	标配工作头mm
	乳化分散50mm

	工作头材质
	316不锈钢

	工作头离地mm
	80mm

	升降行程mm
	420mm

	推荐容器尺寸mm
	φ300*360mm

	脚架材料
	304不锈钢

	脚架开口尺寸mm
	450mm

	外形尺寸mm
	650*750*1550mm

	包装尺寸mm
	[bookmark: _GoBack]800*900*1750mm

	净重kg
	94kg

	毛重kg
	134kg
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