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1、产品应用HX-SP280石墨电热板（红外加热）


适用于工矿企业、医疗卫生、生化、科研等单位实验室做化学分析，物理测定，热处理等物品的烘焙，干燥和做其它温度试验。
· 环境监测：污水、饮用水、淤泥、矿泥、排污、土壤等；
· 食品农产品检测：奶粉、鱼类、蔬菜、烟草、植物、化肥、副食品等；
· 消费品质量检测：化妆品、工业制品等。

2、产品特点
· 采用高精度红外加热控温技术，控温范围RT+20~600℃；
· 搭载智能高精度温控芯片，实时动态采集板面温度，具备温度微差修正能力，控温精度≤±1℃；
· 超温报警方式可选择只有上偏差报警或同时有上、下偏差报警；
· [bookmark: _GoBack]有大尺寸全域均匀加热工作面，有效加热面积280×280mm，受热均匀，可同时放置多组样品；
· 高纯度等静压石墨材质，耐高温、耐腐蚀、抗氧化、导热均匀、热惰性小；板面不易变形，耐酸碱腐蚀，长期高温工作不开裂、不鼓包；
· 加厚石墨板面设计，厚度25mm；
· 工作面经强化处理，静态承重40Kg，受压不易凹陷、变形；
· 多功能仪表，具有定时、超温报警、自动校正误差、掉电记忆等功能；
· 内置实时数据存储，完整记录全程温度运行数据；配备 USB 数据接口支持数据导出；配备 RS485 通讯接口数据导出接口，实现实验数据溯源；
3、技术参数
	型号
	HX-SP280

	货号
	1002058002

	类型
	高温型

	温度范围
	RT+20~600℃

	加热方式
	红外电加热

	功率
	1500W

	面板尺寸
	280×280mm

	余热指示灯
	有 加热板温度≥50℃，指示灯亮

	控温精度
	±1℃

	控温程序
	PID

	多段程序编程
	99段

	定时功能
	0-99h59min59s

	超温报警
	有

	超温报警方式
	上偏差报警/下偏差报警
可单独启动或同时启动

	数据接口
	RS485/U盘 可进行实验数据导出

	显示屏
	液晶显示屏

	显示屏尺寸
	94×38mm

	加热板材质
	高纯度等静压石墨材质

	加热板厚度
	25mm

	加热板涂层材料
	耐高温特殊材料

	机器承重
	40Kg

	仪器尺寸
	336×434×190mm

	包装尺寸
	406×504×260mm

	净重
	7.5KG

	毛重
	10KG

	电源
	220V/50Hz


4、装箱清单
	名称
	数量

	主机
	1台

	电源线
	1根

	合格证&说明书&保修卡
	各1份
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