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1、产品应用98-II-A加热套

98-ll-A电热套广泛使用于各大中院校、环保、科研、卫生、防疫、石油、冶金、化工、医疗等单位该设备性能好、无噪声、无振动，搅拌效果显著，是实验化验人员理想的工具。
2、产品特点
1. 采用电子调温方式，无级可调；持续工作；最高温度可达450℃
2. 核心发热部件采用优质镀铬合金材质一体成型，发热性能稳定、热转换效率高、升温响应速度快。材质具备耐高温、抗氧化、耐腐蚀、不易氧化脱落、不易变形等优势，可长期耐受 450℃高温持续工作，无发热衰减、局部过热等问题，使用寿命长，适配酸碱、有机试剂等复杂实验环境；
3. 配置 15×15（225 规格）及 25×25 规格支架。
3、技术参数
	型号
	[bookmark: _GoBack]98-ll-A

	方式
	表面传导热
	容量ml
	250

	发热体
	镍铬合金丝
	表面最高温度℃
	450

	加热功率W
	200
	外壳
	冷轧钢板，表面喷涂

	外形尺寸mm
	Φ220*165
	工作方式
	连续

	电压V
	220V-240V
	包装尺寸mm
	230*230*195

	净重KG
	2.9
	毛重KG
	3.3
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