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1、产品应用HX-PD18酒精喷灯

HX-PD18酒精喷灯广泛应用于高校、科研及理化实验室。可用于玻璃管弯制、封口等玻璃加工操作；固体样品灼烧、灰化、熔融等样品前处理；化学教学实验演示、小型工件局部高温加热，可替代煤气灯作为无管路高温热源。
2、产品特点
1. 全铜座式酒精喷灯；
2. [bookmark: _GoBack]火焰温度 800–1000℃；
3. 螺旋阀可调火焰。
4. 火焰集中，升温迅速，稳定耐用。

3、技术参数
	型号
	HX-PD18

	材质
	全铜

	容量ml
	250

	温度范围℃
	800–1000

	调节方式
	螺旋阀，可调节火焰大小与温度
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