****

**Vortex-D多用途混匀仪**

**1、产品应用**

多功能混匀搅拌器功能强大，造型美观，携带方便，集磁力搅拌，旋涡混匀，微孔板振荡功能于一身。

**2、产品特点**

1. 点动式与连续运转两种运转模式可选择，切换方便；
2. 装上搅拌器底座，可作为搅拌器使用，最高可搅拌2000ml的容量（最大转 速1500rpm）；
3. 装上圆盘，配上试管适配器，以旋涡混合不同离心试管；
4. 装上微孔板适配器，可以旋涡混合微孔板。
5. **技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **型号** | **Vortex-D (选配二）** |
| **转速/振幅** | **200-2500rpm(200-1500rpm)/4.5mm** |
| **转速设定** | **滑动设定** |
| **旋转控制方式** | **微电脑式转速反馈方式** |
| **附加功能** | **自动（触摸）启动/连续运转的切换方式** |
| **电机/功率** | **高转速DC有刷马达/约18W** |
| **箱体尺寸/材质** | **115×230×60mm/压铸铝合金** |
| **电源** | **AC100-240V,50-60HZ(带专用AC适配器）** |
| **重量** | **2.1kg** |
| **标准配件** | **旋涡头,微孔板，磁力架，通用圆盘，平板垫片，适配器** |



**旋涡头 通用圆盘 平板垫片 适配器**



**微孔板 磁力架**

**4、装箱清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 使用说明书 | 1份 |
| 4 | 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 5 | **微孔板** | 1个 |
| 6 | **磁力架** | 1个 |
| 7 | **通用圆盘** | 1个 |
| 8 | **平板垫片** | 1个 |
| 9 | **适配器** | 1个 |